危化传感器修改内容

硬件版本号：V2.00

Date：2017/12/11

内容：

1. 修改VOC酒精传感器TGS2602连接方式，使用socket焊接在电路板上，减小传感器高度和安装复杂度。
2. 将电源插座位置向箱体内部移动1mm，减少电源连接器露出高度，方便安装。
3. 增加油气传感器2M010（国泰恒安）驱动电路，使用socket焊接在电路板上，该传感器灵敏度良好，但是价格昂贵，仅适用于高敏感度的特殊应用。
4. 增加油气传感器MC101（炜盛）驱动电路，由于资料错误，该传感器未经测试，调整其驱动电路。该传感器需要出厂时调零操作，增加调零电位器，增加调零指示灯。如果调零位置正确，指示灯会点亮。使用socket焊接在电路板上。
5. 增加灵敏度选择开关，3pin拨码开关共计8个挡位。
6. 将3个传感器和调零电位器都置于非焊接侧，方便替换和调零操作。
7. 调整天线附近净空，优化实际发射功率。
8. 调整TGS2602和2M010驱动IC，替换为成本更优IC。
9. 修改定位孔附近铺铜。
10. 调整板子尺寸，增加电源指示灯，调零和状态指示灯。使其在结构下侧露出，便于观察和诊断。
11. 调整风扇电源插座安装位置，将风扇电源安装在背面。
12. 调大风扇电源处电感功率，以适配可能更大电流风扇。
13. 增加报警蜂鸣器。此部分未更改，这里为落地版独有功能，留到下一版本更改。
14. 更换47uF电解电容所在面，解决原来安装高度限制。
15. 增加485接口，以供有线的通信方式使用。

硬件版本号：V2.02

Date：2018/05/16

内容：

1. Fan Cable移至USB上方；

2. L3逆时针方向旋转90deg；

3. C17向上方移动，放置于D2右侧；

4. 修改TOP/BOTTOM面铺铜最小线宽为10mill;

5. 将所有14/28mil的过孔修改为10/20mil;

6. 增加PCB边缘和射频区域过孔的数量；

7. L3输出5V0电源线位置移动；

硬件版本号：V2.03

Date：2018/05/21

内容：

1. 修改24V电源接口封装并调整位置；

2. 去掉RS485接口到MCU之间的电路；

3. L4逆时针方向旋转90deg；

4. 调整24V电源线的走线方式；

硬件版本号：V2.04

Date：2018/05/31

内容：

1. 按照市场部门要求，保留风扇接口，并移回V2.01中的位置；

2. 修改天线封装，将SMA接头改为单端口接头；

3. 天线接口位置下移；

4. PCB左侧留净空，以适配无风扇版本的外壳；

5. 移动X1/C30/L4/POWER的位置；

6. 上下翻转R18和FAN接口；

7. 后续生产时需要调换FAN CABLE两根线的位置；